Ausschreibungstext für Kabelsprosse ,  4 HE


Kabelsprosse ,  4 HE





4 HE Kabelsprossenelement mit  4 x 1 HE

Einzelsprossen, zur vertikalen und horizontalen

Führung einzelner Kabelstränge im Gehäuse oder

innerhalb der Verteilerebene, bzw. zur Erweiterung

bestehender Einheiten durch Anreihung mittels

Verbindungskamm. Der Verbindungskamm wird hierzu

zwischen zwei Sprossenelementen aufgesteckt und

verbindet so die Elemente indem er eine zus.

Führungskammer zwischen den Sprossenelementen bildet.

Die zur Anreihung benötigten Verbindungskämme sind

jeweils im Lieferumfang der Einheiten enthalten. Die

Einzelsprosse besitzt eine Höhe von ca. einer

Höheneinheit (44,45 mm) und ermöglich so die HE

bezogene Kabelführung ganzer Kabelstränge.  Jede

einzelne Kabelsprosse lässt sich selektiv, unabhängig

der Anderen öffnen und mittels eines Drehriegels

wieder verschließen. Sie ermöglicht so die einfache

Strukturierung der Verkabelung sowie eine flexible

Veränderung derselben  Trägerelement Stahlblech,

lackiert Kabelführungssprossen , Verbindungskämme ,

Drehriegel, Kunststoff



Fabrikat: Rittal
Typ: Kabelsprosse ,  4 HE   DK 7111222
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
