Ausschreibungstext für Standgehäuse für Netzwerk- und Elektronikkomponenten


Standgehäuse für Netzwerk- und Elektronikkomponenten



Standgehäuse für Netzwerk- und Elektronikkomponenten,

in zerlegbarer 8

Punkte-Schnellmontage-Schraubkonstruktion, 47 HE (83

SU). Stahlblechrahmenkonstruktion bestehend aus

siebenfach profilierten Rahmenholmen in Verbindung mit

einem modularen Dach- und Bodenrahmen. Rahmenholme mit

integrierter Systemlochung im 25 mm Raster aus 1,5 mm

starkem Stahlblech. Modularer Dach- und Bodenrahmen aus

2 mm starkem Stahlblech. Rundum identische

Sicherheitsschließung auch bei Einsatz von Seitenwänden

und Adaptionshauben. Nachträglich in der Schrankbreite

mittels Adaptionshauben erweiterbarer Rangier- und

Montageraum. Fronttür: Stahlblechtür mit

130°-Scharnieren und Einpunkt-Ergoformgriff mit

Sicherheitsschließung. Rücktür: Stahlblechtür belüftet,

mit Lüftungsschlitzen oben und unten, mit

130°-Scharnieren und Einpunkt-Ergoformgriff mit

Sicherheitsschließung. Vorbereitet für den

tiefenvariablen Voll- oder Teilausbau im 25 mm Raster

mit 482,6 (19")-Komponenten. Wahlweise ist auch ein

Ausbau mit metrischen (535 mm)-Komponenten, sowie ein

Ausbau über die komplette Rackbreite, höhenvariabel

Dach- und Bodengruppe besitzen jeweils 4

Verbindungselemente zur Aufnahme der Rahmenholme. Der

komplette Rahmen wird mit 8 Schrauben gesichert. Die in

Dach- und Bodenrahmen enthaltenen Ausbrüche sind

identisch und lassen sich variabel in der Breite und in

der Tiefe mit Modulblechen verschiedener Ausführungen

bestücken. Zur Verfügung stehen geschlossene Module,

Module zur Kabeleinführung sowie komplett bestückte,

anschlußfertige Lüftermodule, zur aktiven Belüftung. 1

Paar 482,6 mm (19")-Profilschienen vorne, auf

Tiefenstreben montiert.

Abmessungen:

Breite: 800 mm

Höhe:  2200 mm

Tiefe:   800 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Standgehäuse für Netzwerk- und Elektronikkomponenten   DK 7523285
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
