Ausschreibungstext für Kabelsprosse , verkröpft, 1 HE


Kabelsprosse , verkröpft, 1 HE





Einzelkabelsprosse, verkröpft, für Profilschienen

oder Montagerahmen, zur Führung einzelner

Kabelstränge bzw. zur Erweiterung bestehender

Einheiten durch Anreihung mittels Verbindungskamm.

Der Verbindungskamm wird hierzu zwischen zwei

Sprossenelementen aufgesteckt und verbindet so die

Elemente indem er eine zus. Führungskammer zwischen

den Sprossenelementen bildet. Die zur Anreihung

benötigten Verbindungskämme sind jeweils im

Lieferumfang der Einheiten enthalten. Die

Einzelsprosse besitzt eine Höhe von ca. einer

Höheneinheit (44,45 mm) und ermöglich so die HE

bezogene Kabelführung ganzer Kabelstränge.  Jede

einzelne Kabelsprosse lässt sich selektiv, unabhängig

der Anderen öffnen und mittels eines Drehriegels

wieder verschließen. Sie ermöglicht so die einfache

Strukturierung der Verkabelung sowie eine flexible

Veränderung derselben  Trägerelement Stahlblech,

lackiert Kabelführungssprossen , Verbindungskämme ,

Drehriegel, Kunststoff



Fabrikat: Rittal
Typ: Kabelsprosse , verkröpft, 1 HE   DK 7111210
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
