Ausschreibungstext für Energie-Box,3 HE, ausziehbar


Energie-Box,3 HE, ausziehbar





Diese Energie-Box ist sowohl für die Aufnahme von

Gleichstrom- als auch Wechselstrom-Komponenten

ausgelegt. Die ausziehbare Bauteilfront bietet einen

optimalen Zugang zum Verdrahtungsraum von oben und

unten. Leergehäuse, unbestückt.



Technische Details: Tiefenverstellbare Hutschiene zur

.Snap-in.-Befestigung von Installationseinbaugeräten

nach DIN43880 in den Baugrößen 1-3 Kabelabfangung

hinten 2 Stromverteilungsschienen mit Anschlussklemmen

auf isolierten Sockel Kunststoffhaube inkl.

Leerfeldabdeckung Max. Aufnahme von 22

Installationseinbaugeräten (Breite = 18 mm) Tiefe = 220

mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Energie-Box,3 HE, ausziehbar   DK 7480300
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
