Ausschreibungstext für Geräteböden, zweigeteilt, mit Teleskopauszug für 800 mm breite Netzwerkschränke


Geräteböden, zweigeteilt, mit Teleskopauszug für 800 mm breite Netzwerkschränke



Zur Befestigung an den Rahmenholmen von 800 mm breiten Netzwerkschränken. Am vorderen Griff lassen sich die Geräteböden

unabhängig voneinander an den Teleskopschienen ausziehen. Die Geräteböden sind belüftet, in den Lochungen lassen sich

Fixierbolzen befestigen. Jeder der 320 mm breiten und 500 mm tiefen Geräteböden kann mit 30 kg belastet werden.



Material: Stahlblech

Lackierung: RAL 7035

Abmessungen eines Bodens: BxT: 320 x 500 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Geräteböden, zweigeteilt, mit Teleskopauszug für 800 mm breite Netzwerkschränke   DK 7183210
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
