Ausschreibungstext für Einbausatz für Auszugsrahmen in Netzwerkschränke


Einbausatz für Auszugsrahmen in Netzwerkschränke



Mit dem Einbausatz lassen sich Auszugsrahmen in einen

600 mm breiten und 800 mm tiefen Netzwerkschrank

montieren. Der Einbausatz wird am Rahmenprofil des 25

mm DIN-Rasters befestigt, ist höhenvariabel im 25 mm

Raster, der minimale Abstand zur Innenkante der Tür

beträgt 75 mm, tiefenverstellbar im 25 mm Raster bis

maximal 225 mm Abstand zur Tür.



Fabrikat: Rittal
Typ: Einbausatz für Auszugsrahmen in Netzwerkschränke   PS 4371000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
