Ausschreibungstext für Standgehäuse für Netzwerk- und Elektronikkomponenten


Standgehäuse für Netzwerk- und Elektronikkomponenten



Standgehäuse für Netzwerk- und Elektronik-

komponenten, in zerlegbarer 8 Punkte-Schnell-

montage-Schraubkonstruktion, 33 HE (59 SU).

Stahlblechrahmenkonstruktion bestehend aus

siebenfach profilierten Rahmenholmen in

Verbindung mit einem modularen Dach- und

Bodenrahmen. Rahmenholme mit integrierter

Systemlochung im 25 mm Raster aus 1,5 mm

starkem Stahlblech. Modularer Dach- und Boden-

rahmen aus 2 mm starkem Stahlblech. Rundum

identische Sicherheitsschließung auch bei

Einsatz von Seitenwänden und Adaptionshauben.

Nachträglich in der Schrankbreite mittels

Adaptionshauben erweiterbarer Rangier-

und Montageraum. Vorbereitet für den tiefen-

variablen Voll- oder Teilausbau im 25 mm

Raster mit 482,6 (19")-Komponenten. Wahlweise

ist auch ein Ausbau mit metrischen (535 mm)-

Komponenten, sowie ein Ausbau über die

komplette Rackbreite, höhenvariabel

Fronttür: Stahlblechtür mit 130 -Scharnieren und

Einpunkt-Ergoformgriff mit Sicherheitsschließung.

Rücktür: Stahlblechtür mit 130 -Scharnieren und

Einpunkt-Ergoformgriff mit Sicherheitsschließung.

1 Paar 482,6 mm (19")-Profilschienen vorne, auf

Tiefenstreben montiert.

Dach- und Bodengruppe besitzen jeweils 4

Verbindungselemente zur Aufnahme der Rahmenholme.

Der komplette Rahmen wird mit 8 Schrauben

gesichert. Die in Dach- und Bodenrahmen

enthaltenen Ausbrüche sind identisch und lassen

sich variabel in der Breite und in der Tiefe

mit Modulblechen verschiedener Ausführungen

bestücken. Zur Verfügung stehen geschlossene

Module, Module zur Kabeleinführung sowie komplett

bestückte, anschlußfertige Lüftermodule, zur

aktiven Belüftung.

Abmessungen:

Breite: 800 mm

Höhe: 1600 mm

Tiefe: 800 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Standgehäuse für Netzwerk- und Elektronikkomponenten   DK 7523037
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
