Ausschreibungstext für QuickRack 7523.010


QuickRack 7523.010



Standgehäuse für Netzwerk- und Elektronikkomponenten,

in zerlegbarer 8

Punkte-Schnellmontage-Schraubkonstruktion, 24 HE (43

SU). Stahlblechrahmenkonstruktion bestehend aus

siebenfach profilierten Rahmenholmen in Verbindung mit

einem modular ausbaubaren Dach- und Bodenrahmen.

Rahmenholme mit integrierter Systemlochung im 25 mm

Raster aus 1,5 mm starkem Stahlblech. Modular

ausbaubarer Dach- und Bodenrahmen aus 2 mm starkem

Stahlblech. Rundum identische Sicherheitsschließung

auch bei Einsatz von Seitenwänden und Adaptionshauben.

Nachträglich in der Schrankbreite mittels

Adaptionshauben erweiterbarer Rangier- und Montageraum,

je Seite wahlweise um 50 mm bzw. 100 mm. Fronttür:

Stahlblechtür mit 130°-Scharnieren und

Schwenkhebelgriff mit Sicherheitsschließung - 12321 -.

Rücktür: Stahlblechtür mit 130°-Scharnieren und

Schwenkhebelgriff mit Sicherheitsschließung - 12321 -.

Vorbereitet für den tiefenvariablen Voll- oder

Teilausbau im 25 mm Raster mit 482,6 mm

(19")-Komponenten. Wahlweise ist auch ein Ausbau mit

metrischen (535 mm)-Komponenten, sowie ein Ausbau über

die komplette Rackbreite, höhenvariabel Dach- und

Bodengruppe besitzen jeweils 4 Verbindungselemente zur

Aufnahme der Rahmenholme. Der komplette Schrank wird

mit 8 Schrauben gesichert. Die in Dach- und Bodenrahmen

enthaltenen Ausbrüche sind identisch und lassen sich

variabel in der Breite und in der Tiefe mit

vorkonfektionierten Modulblechen verschiedener

Ausführung bestücken. Zur Verfügung stehen geschlossene

Module, Module zur Kabeleinführung sowie komplett

bestückte, anschlußfertige Lüftermodule, zur

Material:1,5 bzw. 2 mm Stahlblech

Oberfläche grundiert und pulverlackiert, Flachteile

in RAL 7035,

Rahmenholme in RAL 5018.

Abmessungen: Für Schränke (BxHxT) 600 mm x 1200 mm

x 600 m



Fabrikat: Rittal
Typ: QuickRack 7523.010   DK 7523010
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
