Ausschreibungstext für Teleskopschienen für 500 mm tiefe Geräteböden


Teleskopschienen für 500 mm tiefe Geräteböden



Teleskopschienen für 500 mm tiefe Geräteböden

Ausführung: max. Belastung bis 100 kg



Die Teleskopschienen werden zwischen dem Einbausatz und einem 500 mm tiefen Geräteboden eingebaut. Die Teleskopschienen

können bis maximal 100 kg belastet werden und sind zweifach arretierbar.



Material: Stahlblech, verzinkt

Für Gerätebodentiefe: 500 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Teleskopschienen für 500 mm tiefe Geräteböden   DK 7065000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
