Ausschreibungstext für Energie-Box,3 HE


Energie-Box,3 HE





Eine tiefenverstellbare Hutschiene für

Installationseinbaugeräte nach DIN43880 in den

Baugrößen 1-3. Ein Kabelabfangung ist in der Box

integriert. Je eine N-und eine PE-Schiene auf

isolierten Sockel ist vormontiert. Die Kunststoffhaube

inkl. Leerfeldabdeckung besitzt eine max. Aufnahme von

22 Installationseinbaugeräten (Breite = 18 mm).

Leergehäuse, unbestückt.



Fabrikat: Rittal
Typ: Energie-Box,3 HE   DK 7480035
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
