Ausschreibungstext für Bodenblechmodul mehrteilig zur seitlichen


Bodenblechmodul mehrteilig zur seitlichen

Kabeleinführung im TS / FR(I)





Beidseitig Öffnungen zur Kabeleinführung, mit

Schiebeblechen abgedeckt, mit Gummiklemmprofilen zur

Abdichtung und Fixierung der eingeführten Kabel,

abnehmbare äußere Stege ermöglichen den einfachen

Ein- und Ausbau des  Moduls bei bereits im Schrank

verlegten Kabeln.



Für Schrankbreite: ,,600 mm

Material: Stahlblech, verzinkt

Lieferumfang: Inkl. Befestigungsmaterial



Fabrikat: Rittal
Typ: Bodenblechmodul mehrteilig zur seitlichen   DK 7825368
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
