Ausschreibungstext für Einbausatz für Schwenkrahmen in Netzwerkschränke


Einbausatz für Schwenkrahmen in Netzwerkschränke



Einbausatz für Schwenkrahmen in Netzwerkschränke



Mit dem Einbausatz lassen sich Schwenkrahmen in einem 600 mm breiten Netzwerkschrank montieren. Der Einbausatz wird

am 25 mm DIN-Maßraster befestigt und ist abgestuft im

25 mm Raster in der Tiefe zu verstellen. Wird der Schwenkrahmen im Teilausbau im Netzwerkschrank befestigt, ist der

Einbausatz im 25 mm Raster höhenverstellbar. Der Öffnungswinkel des Schwenkrahmen beträgt 130°



Material: Stahlblech

Farbe: RAL 7032



Fabrikat: Rittal
Typ: Einbausatz für Schwenkrahmen in Netzwerkschränke   SR 1994200
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
