Ausschreibungstext für Gekürzte Rücktür für 800 mm breite Netzwerkschränke


Gekürzte Rücktür für 800 mm breite Netzwerkschränke



Rücktür aus Stahlblech, 2.000 mm hoch, mit Stangenverschluß und Doppelbarteinsatz, austauschbar gegen einen Ergoform-S-Griff

mit Sicherheitsschließung, zur Befestigung in einem 2.200 mm hohen Netzwerkschrank. Ober- bzw. unterhalb der gekürzten

Rücktür können unterschiedliche Modulplatten befestigt werden.



Material: Stahlblech

Oberfläche: Elektrophorese-tauchgrundiert, Struktur-Einbrennlack RAL 7035

Höhe der gekürzten Rücktür: 2.000 mm

für Schrankmaße: B: 800 mm  H: 2.200 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Gekürzte Rücktür für 800 mm breite Netzwerkschränke   FR 7800220
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
