Ausschreibungstext für 482,6 mm (19 Zoll) Elektronikgehäuse mit offener Front


482,6 mm (19 Zoll) Elektronikgehäuse mit offener Front



Gehäuse:

mit oder ohne Lüftungsschlitze zur Aufnahme von

482,6 mm (19 Zoll) oder 1/2 482,6 mm (19 Zoll)

Komponenten, mit 19" Winkelprofilen, Einschubleisten           mit

Gewinde.

Seitenwände:

aus Aluminium-Strangpreßprofil lackiert ähnlich

 RAL 7030/7035

Boden- und Deckschale:

Kunststoff UL-94-VO Farbe ähnlich RAL 7035,

Bodenschale mit Gehäusefüßen

Rückwand:

2 mm Aluminium eloxiert oder Rückwand aus

 Kunststoff UL-94-V0, Farbe

ähnlich RAL 7035 (nur bei 600mm breiten und 3,6,9

HE hohen Gehäusen)

Zubehör

Gleitschienen, Tragegriffe, Acrylglashauben,

482,6 mm (19 Zoll) Zubehör

Abmessungen (B x H x T): 320 x 74 x 300 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: 482,6 mm (19 Zoll) Elektronikgehäuse mit offener Front   VC 3710000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
