Ausschreibungstext für Einbausatz für Geräteböden in 600 mm tiefen Netzwerkschränken


Einbausatz für Geräteböden in 600 mm tiefen Netzwerkschränken



Der Einbausatz wird an den Aluminium-Rahmenholmen eines 600 mm tiefen Netzwerkschranks montiert. Der Einbausatz nimmt

Geräteböden mit oder ohne Teleskopschienen auf, kann bis maximal 100 kg belastet werden und ist stufenlos höhenverstellbar.



Material: Stahlblech, chromatiert

Ausführung: max. Belastung 100 kg



Fabrikat: Rittal
Typ: Einbausatz für Geräteböden in 600 mm tiefen Netzwerkschränken   FR 7952600
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
