Ausschreibungstext für Teleskopschienen T: 700 mm


Teleskopschienen T: 700 mm





Zwei Ausführungen: max. Belastung 50 kg Vollauszug.

Fest eingebaute Geräteböden können auch nachträglich

leicht zum Vollauszug umgerüstet werden. Hierzu werden

die vorhandenen Befestigungsbolzen oder Einbauschienen

gegen die Teleskopschienen ausgetauscht und am

Gerätebodeneinbausatz fixiert. Für Gerätebodentiefe 700

mm.



Material: Stahlblech, verzinkt, chromatiert



VE = 1 ST.



Fabrikat: Rittal
Typ: Teleskopschienen T: 700 mm   DK 7161700
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
