Ausschreibungstext für Teleskopschienen für 500 mm tiefe Geräteböden


Teleskopschienen für 500 mm tiefe Geräteböden



Die Teleskopschienen werden zwischen dem Einbausatz und

einem 500 mm tiefen Geräteboden eingebaut. Die

Teleskopschienen können bis maximal 50 kg belastet

werden und sind zweifach arretierbar.

Material: Stahlblech, verzinkt

Für Gerätebodentiefe: 500 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Teleskopschienen für 500 mm tiefe Geräteböden   DK 7081000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
