Ausschreibungstext für CMC-TC Master


CMC-TC Master





Der CMC-TC Master kann zwischen den

Processing Units und dem Anwendernetzwerk,

zur Bildung eines abgesetzten CMC-TC-Netz-

werkes, geschaltet werden. Für die

Processing Units (PU) stehen 10 Netzwerk-

eingänge 10BaseT am Master zur Verfügung.

Die PUs geben alle überwachungsrelevanten

Daten und Meldungen über TCP/IP, SNMP an

das Master-System weiter. Der Master hat

eine Netzwerkschnittstelle 10BaseT/100BaseT

für das Anwendernetzwerk. Über TCP/IP bzw.

SNMP werden in einer eigenständigen MIB alle

Überwachungsdaten zur Verfügung gestellt.

Das System kann wahlweise Remote über den

integrierten Web-Server oder direkt über

eine lokale Konsole konfiguriert werden.

Ebenso können Grundeinstellungen seriell

über RS 232 oder Telnet vorgenommen werden.

Weiter ist eine Telnet-Routing-Funktion zu

den einzelnen Processing Units integriert.

Damit erhält der Anwender eine übersichtliche Überwachungszentrale.

Es kann über IP auf z. B. bis zu 160

Temperaturen zugegriffen oder 80 Schranktüren

 überwacht und einzeln angesteuert werden.

Die Anbindung einer USB-Kamera ist ebenfalls

möglich.



Technische Daten



H x T [mm]: 1 HE x 200

Bemessungsspannung: 100-240 Volt AC 50/60 Hz

Netzwerkschnittstelle: Ethernet nach IEEE

802.3 über 10BaseT/100BaseT, 10/100 Mbit/s

Protokolle: TCP/IP, SNMP V1.0, TELNET, SSH,

TFTP, HTTP

Ports für Processing Unit: 10 Buchsen RJ 45

geschirmt 10BaseT, TCP/IP, SNMP

Serielle Schnittstellen: Buchse RJ 11 RS 232

Menü Programm, 2 D-Sub 9 Buchsen RS 232

USB: Standard 1.1 für Rittal Web-Kameras

Infrarot Schnittstelle: IrDA 1.0 (SIR) an

der Front

PCMCIA: 2 x Typ I/II oder 1 x Typ III für

Anwendungen mit Rittal Modem

Relais-Ausgang: Wechslerkontakt Belastbarkeit

max. 24 V DC, 1 A

Zeitfunktion: Echtzeituhr

Temperatur-Einsatzbereich: +5°C bis +40°C



Fabrikat: Rittal
Typ: CMC-TC Master   DK 7320000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
