Ausschreibungstext für Rittal IP-Cam Typ 1


Rittal IP-Cam Typ 1



Kompakte Netzwerkkamera inklusive Schwanenhals und

Magnetfuß zur einfachen Montage am Rittal IT-Rack.

Zur Wandmontage wird zusätzlich ein passender Halter

mitgeliefert.

Die Kamera verfügt über ein eigenes Webinterface zur

Konfiguration, inklusive Userverwaltung und ist auch

ohne CMC-TC nutzbar. Zur Verknüpfung mit CMC-TC

Sensor-Alarmmeldungen ist die  momentan kostenlos

verfügbare Software. RiWatch-IT V3. notwendig.

Diese Software macht aus einem leistungsstarken PC

(Mindestsystemvoraussetzungen siehe unten) einen

Videoserver, der bis zu 16 Kameras verwalten kann.

Das System ist modular und kann mit den

Anforderungen wachsen.

Im Lieferumfang ist das zum Betrieb notwendige

Weitbereichs-Steckernetzteil (mit UK-Netzstecker)

enthalten. Optional kann die Kamera

auch über einen PoE (nach IEEE 802.af) Powersplitter

(7555310) über das Netzwerkkabel mit Strom versorgt

werden.



Mindestvoraussetzungen: PC-System für RiWatch-IT V3

(bei Nutzung der Videofunktionen):

Prozessor: 2,0 GHz Pentium Core 2 Duo (oder

vergleichbare Leistung)

Hauptspeicher : min. 1024MB

Festplatte: min. 250GB





Technische Daten Kamera:

Videosensor: CMOS, 0,3 Megapixel

Videoauflösung max.  640x480 Pixel

Objektiv, fest, Bildschärfe manuell einstellbar.

Bildrate (Framerate)  max. 25 Bilder/sek. abhängig von

eingestellter Auflösung

Videoströme: Motion JPEG & MPEG4

Speicher: RAM32MB, Flash 4MB

Netzanschluss:  100-240 V AC (50-60Hz)

Stromversorgung Kamera:: 5V DC



Anschlüsse:

Netzwerk (RJ45)

Stromversorgung Kamera. Hohlstecker

Alarmeingang/Alarmausgang: Klemmleiste

Zertifizierungen: CE



Material: Kameragehäuse, Kunststoff



Lieferumfang:



·,,Kamera

·,,Netzteil

·,,Schwanenhals 220 mm lang

·,,Magnetfuß

·,,Wandbefestigung

·,,Software-CD

·,,Bedienungsanleitung



VE = 1 St.



Fabrikat: Rittal
Typ: Rittal IP-Cam Typ 1   DK 7555101
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
