Ausschreibungstext für Profilschienen mit T-Nut metrisch (535 mm), 45 SU


Profilschienen mit T-Nut metrisch (535 mm), 45 SU



Für 1.200 mm hohe Netzwerkschränke, 45 SU nutzbar. Das Aluminium-Strangpreßprofil ist ausgestattet mit integrierter

T-Nut für die Aufnahme von Federmuttern und die Befestigung von metrischen (535 mm) Netzwerkkomponenten und seitlichen

Lochungen für die Befestigung von Einbausätzen oder Rangierbügeln. Im hinteren Bereich der T-Nut sind im SU-Raster

Lochungen vorhanden., um metrische Rasterabstände beim Einbau von metrischen (535 mm) Einbaukomponenten einzuhalten.



Material: Aluminium-Strangpreßprofil

Oberfläche: Chromatiert



Fabrikat: Rittal
Typ: Profilschienen mit T-Nut metrisch (535 mm), 45 SU   FR 7915000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
