Ausschreibungstext für 3 + 3 HE Racklöschsystem Detection-Active


3 + 3 HE Racklöschsystem Detection-Active

DET-AC 1,6 + 1,6 LCP Stickstoff







Mit dem Rittal Racklöschsystem Detection-

Active (DET-AC) können einzelne Racks oder

Rackreihen (bis zu 4 angereihte Racks)

kontrolliert und gelöscht werden (auch

einsetzbar für Schrankreihen mit dem

Rittal Kühlsystem LCP). Das System ist

mit einem mehrstufigen Rauchanalyse-

Ansaugsystem ausgestattet: detektiert

der Melder 1 Rauch, wird Alarm ausgelöst,

erfaßt der Melder 2 Rauch, wird aktiv

gelöscht. Darüber hinaus ermöglicht

das Rauchansaugsystem mit seinem

Rohrsystem, daß hinter jedem Server

(auch wenn sie auf mehrere Racks verteilt

sind) Luftproben entnommen und analysiert

werden. Mit diesem Verteilsystem wird

auch die Löschgasverteilung den einzelnen

Racks zugeführt. Die Elektronik kann

direkt auf die in den Racks eingebaute

Lüftungssysteme oder die Energieversorgung

der eingebauten Hardware Einfluß nehmen

und diese abschalten. Mit der automatischen

Systemabschaltung kann das defekte Rack

optional stromlos geschaltet und eine

Brandausdehnung dadurch verhindert werden.



Damit das Racklöschsystem optimal arbeiten

kann, muß das Rack grundsätzlich geschlossen

dicht ausgeführt sein.



Optional kann über das Rittal CMC-TC-System

der Voralarm, Störungen oder Löschen über

das Netzwerk (SNMP/SMS/Email/etc.) direkt

gemeldet werden.





Technische Daten:



Löschmittel: Stickstoff

Max. Rack-Löschvolumen (m³): 1,6 + 1,6

B x H x T (mm): 19. x 3 + 3 HE x 487

(System besteht aus zwei Gehäusen Master/

Slave)

Bemessungsspannung: 230 V AC, 50-60 Hz

Max. Leistungsaufnahme: 62 W

Notstromversorgung: 2x 12V / 1,2 Ah

(Bleigelakkus)

Überbrückungszeit bei Netzausfall: 4 h

Temperatureinsatzbereich: 0° bis +40 °C

Schutzklasse: IP 20

Alarmkontakte für CMC TC System ( 7320.580 ): Störung/Voralarm/Löschen





Beispielanwendung:



Rack-LCP-Rack-Anreihung (Anzahl x Breite/Höhe/

Tiefe mm):

1 Rack 600/2000/1000

1 LCP 300/2000/1000

1 Rack 600/2000/1000



Fabrikat: Rittal
Typ: 3 + 3 HE Racklöschsystem Detection-Active   DK 7320976
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
