Ausschreibungstext für Power System Modul Stromschiene US-Ausführung codiert


Power System Modul Stromschiene US-Ausführung codiert





Das modulare System ermöglicht eine Grundausstattung

für jedes Rack mit einer vertikalen Trägerschiene und

dreiphasiger Einspeisung ohne N. Pro Trägerschiene ist

auch eine zweite Einspeisung vorgesehen, die es

ermöglicht das System redundant aufzubauen. Durch die

vertikale Trägerschiene können die Steckplätze über die

ganze Schrankhöhe genutzt und durch die zweite

getrennte Einspeisung redundant versorgt werden. In die

Trägerschiene können Steckdosenmodule eingerastet

werden. Durch den berührungsgeschützten Aufbau der

Stromschiene müssen nicht alle Steckplätze mit

Steckdosenmodulen versehen werden. Steckdosenmodule

sind in 2 verschiedenen Ausführungen verfügbar, z.B.

Kaltgeräte IEC320 C13 codiert, IEC320 C19. Alle

codierten Module sind in der Schiene gemischt

einsetzbar.



Installation nach dem Plug & Play System: Die

Stromschiene kann adapterlos im FlexRack(i) installiert

oder in alle Rittal TS / PS Racks mit einem

Befestigungskit DK7856.011 nachgerüstet werden. Die

Einspeisung erfolgt über eine 5polige Anschlussbuchse

mit Zugfedertechnik. Ein vorkonfektioniertes 3m-

Anschlußkabel mit NEMA L15-30P-Stecker ist verfügbar.

Alle codierten Steckdosenmodule sind im laufenden

Betrieb in die Schiene nachrüstbar.



Technische Ausstattung: Dreiphasiger Aufbau Zwei

getrennte Stromkreise pro Trägerschiene Die Stromkreise

der PSM-Schiene sind fest vorgegeben und codiert.

Stromkreis 1 ist für 208 V/3~ und nur mit den codierten

C19-PSM-Modulen verwendbar. Stromkreis 2 ist für 120

V/1~ und nur mit den codierten C13-PSM-Modulen

verwendbar.





Steckdosenmodule könne im laufenden Betrieb

nachgerüstet werden.



Technische Daten: Spannungsbereich dreiphasig: 110V-

400V AC 50/60Hz, Neutralleiter wird nicht benötigt

Temperatur-Einsatzbereich: +5° C bis +45° C

Feuchtigkeits-Einsatzbereich: 5% bis 95% rel.

Feuchtigkeit, nicht kondensierend

Schutzart IP20

H-Profil in Aluminiumausführung

B x H x T [mm]: 60 x 1108 x 60



Fabrikat: Rittal
Typ: Power System Modul Stromschiene US-Ausführung codiert   DK 7856051
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
