Ausschreibungstext für Schranküberwachungssystem CMC-TC  Sensoreinheit I/O Unit


Schranküberwachungssystem CMC-TC  Sensoreinheit I/O Unit





Mit dieser Sensoreinheit können Alarm-

meldungen, Statusmeldungen und Messwerte

weitergeleitet oder Remote Aktionen über

Relais-Ausgangsmodule ausgeführt werden.

Die I/O Unit hat 4 universelle

Ein- bzw. Ausgänge für z:B. Lustromwächter,

Rauch-

melder und Temperatursensoren. Die Schnitt-

stelle zum Anwendernetzwerk erfolgt über

die Processing Unit II, die immer zum

Betreiben des Systems benötigt wird.



Die Sensoreinheit I/O Unit wird in

Verbindung mit einer CMC-TC Processing

Unit betrieben und wird dort automatisch

erkannt; keine Programmierung erforderlich.

Sie meldet Status, Alarme und Meßwerteund

steuert Aktoren. Die anzuschließenden

Sensoren / Aktoren des CMC-TC Programms

verfügen ebenfalls über eine automatische

Kennung.



Anschließbare Sensoren / Aktoren (RJ12) für:

Temperatur

Feuchte

Zugang

Vandalismus

Luftstrom

Rauch

Bewegung (IR)

Spannung 230V AC

Analogwert 4-20mA

Schalt- / Meldekontakt

Relais-Ausgangsmodul



Erweiterbarkeit:

max. 4 Sensoren / Aktoren pro Sensoreinheit

beliebig andere Sensoren (je nach Sensoreinheit)

bis zu 4 Sensoreinheiten pro Processing Unit

bis zu 10 Processing Units pro CMC-TC Master



Technische Ausstattung:

Control Taste zur Einrichtung der Sensoren /

Aktoren LED signalisiert Alarme oder

Konfigurationsänderungen

Befestigungsaufnahme für DK 7320.440

oder DK 7320.450

1 RJ 45 Port zur Anbindung an Processing

Unit DK 7320.100

über Verbindungskabel DK 7320.470 / .472 / .481

für Energieversorgung und Datenaustausch..

4 Ein-/Ausgänge RJ 12, unabhängig nutzbar als

analoger Eingang

digitaler Eingang

Steuerausgang für Relais



Technische Daten:

Temperatur-Einsatzbereich: +5° C bis +45° C

Feuchtigkeits-Einsatzbereich: 5% bis 95% rel.

Feuchtigkeit, nicht kondensierend

IP-Schutzart: IP40 nach EN 60529

1HE Desktop-Gehäuse aus Kunststoff

B x H x T [mm]: 136 x 44 x 129



Garantie:,,2 Jahre



Fabrikat: Rittal
Typ: Schranküberwachungssystem CMC-TC  Sensoreinheit I/O Unit    7320210
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
