Ausschreibungstext für Client Access License


Client Access License



Die Notwendigkeit für die Überwachung aller

Komponenten eines Serverraums oder eines

Rechenzentrums resultiert aus dem

Verfügbarkeitsanspruch des Kunden an den Betreiber

des Rechchenzentrums.

Bevor ein Sensorwert oder eine Meldung ein

Rechenzentrum in der Verfügbarkeit beeinflussen

kann, müssen sich in der Regel einige unerwünschte

Ereignisse addieren.

Die Addition von Sensorwerten, Warnungen oder

Fehlermeldungen, die Geräte der physischen

Infrastruktur eines RZ senden, müssen in einen

mathematischen Zusammenhang gesetzt werden.

Ohne die direkte Auswirkung auf den Betrieb des

Rechenzentrums zu kennen, ist eine aus dem Kontext

herausgerissene Fehlermeldung oder Warnung nahezu

nutzlos. Die Funktion von RiZone ist, alle

Meldungen, Sensorwerte und Aktoren in eine

plausible Meldungskette umzusetzen. Mit RiZone

wird die "Insel-Denkweise" IT und Gebäude

Infrastruktur aufgebrochen. Durch die Unterstützung

des in der IT - Technik verbreiteten Protokolls

SNMP und die optimale Unterstützung der CMC - TC

Produktfamilie, die es ermöglicht, eine Vielzahl

von Meldungen aus der Gebäudeleittechnik zu

unterstützen, wird die Brücke zwischen diesen

beiden Welten geschlagen. Die Verschmelzung dieser

beiden Fachbereiche ermöglicht eine Optimierung

in der Verfügbarkeit, in der Reduktion der

Komplexität und in der Effizienz eines Rechenzentrums.

RiZone erkennt alle aktiven Rimatrix5 Komponenten

automatisch und ermöglicht so eine schnelle

Konfiguration.

RiZone passt sich den Anforderungen des Kunden

durch ein flexibles Lizenzmodell an. RiZone ist in

der Lage, ein redundantes Rechenzentrum bis zu

Tier IV zu überwachen.

RiZone ermöglicht es, durch die hohe Flexibilität

und Verfügbarkeit von dem "1-Schrank" Rechenzentrum

bis zu dem Rechenzentrum mit mehreren 100 Schränken

eine Softwarelösung einzusetzen, um die physische

Infrastruktur zu administrieren.

RiZone ist in der Lage, mit einem Server

Managementsystem, wie z.B. System Center Operations

Manager von Microsoft, zu kommunizieren und Einfluss

auf die Verfügbarkeit einzelner Applikationen zu

nehmen.

RiZone unterstützt bidirektional das Protokoll SNMP

als Standard.

RiZone versetzt den Anwender in die Lage, die

physische Infrastruktur der IT - Landschaft in einem

Kontext zu sehen. Das Erkennen von einem Kühlungs

- Hot Spot oder die Alarmierung bei drohender Überlast

bei der Auslastung einer einzelnen Phase sorgen für

eine erhöhte Sicherheit im täglichen Betrieb.

Die Ressourcenplanung bei Erweiterungen in der IT,

ob ein einzelner Server oder ein weiteres Rack im

Serverraum, ist mit dem Einsatz von RiZone transparent durchführbar.

Die permanente Überwachung von Energie, Kühlung, und

Sicherheit sorgt für belastbare Daten für die

Wachstumsprognose der IT - Infrastruktur. Dies

versetzt den Anwender in die Lage, zu agieren und

auf Engpässe zu reagieren, bevor sie entstehen.

RiZone ist in der Lage, den Energieverbrauch des

einzelnen Racks bis hin zum kompletten Data Center

und der dazugehörigen Infrastruktur darzustellen.

Diese Daten werden von RiZone genutzt, um eine

energetische Optimierung des Rechenzentrum

durchzuführen.

RiZone stellt den PUE (Power Usage Effectiveness)

einer IT Infrastruktur mit allen zugehörigen

Komponenten dar.

RiZone bietet die volle Funktionalität unabhängig

von der Größe der IT - Landschaft. Der Bedarf die

Infrastruktur für den Betrieb der IT zu überwachen

ist unabhängig von der Größe des Unternehmen.

So bietet RiZone mit einem flexiblen Lizenzmodell

alle Vorteile eines leistungsfähigen Produkts von

dem "1-Rack- Rechenzentrum" bis hin zu großen

"Serverfarmen". RiZone steuert und überwacht alle

Infrastruktur Komponenten der IT - unabhängig von

der Größe des Unternehmens.

RiZone ist die Managementplattform für alle

Komponenten der Infrastruktur eines Rechenzentrums.

RiZone ist nur als Appliance verfügbar.

Es wird unterschieden, ob es sich um eine Hardware

Appliance oder eine virtuelle Appliance handelt.

Die virtuelle Appliance wird als virtuelle Harddisk

im OVF Format ausgeliefert. Dies sichert die

Kompatibilität zu den Virtualisierungslösungen von

VM-Ware, Citrix (Xen) und Microsoft Hyper - V.



Lizenzmodell

Artikelnummer,,Bezeichnung

7990005,,,,,,RiZone Volumenlizenz für 10 IP Knoten

7990006,,,,,,RiZone Volumenlizenz für 25 IP Knoten

7990007,,,,,,RiZone Volumenlizenz für 50 IP Knoten

7990008,,,,,,RiZone Volumenlizenz für 100 IP Knoten

7990009,,,,,,RiZone Volumenlizenz für 250 IP Knoten

7990012,,,,,,Microsoft SCOM Management Pack

7990013,,,,,,Client Access Lizenz

7990001,,,,,,RiZone Server Appliance

7990003,,,,,,RiZone Server Software Appliance



Fabrikat: Rittal
Typ: Client Access License   DK 7990013
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
