Ausschreibungstext für Stahlblechtür in flatpack-Lieferform


Stahlblechtür in flatpack-Lieferform



Stahlblechtür mit 130°-Scharnieren und

Schwenkhebelgriff mit Sicherheits-schließung - 12321

-. Die Tür wird durch einfaches einhängen und sichern

mittels Federstiftschanieren am Schrank befestigt.

Die Verpackung der flatpack-Einzelkomponenten lässt

sich als Gesamtverpackung für den montierten Schrank

wiederverwenden.



Material:1,5 mm Stahlblech

Oberflächenausführung:

Grundiert und pulverlackiert in RAL 7035

Abmessungen:

Für Schränke (BxH) 600 mm x 1200 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Stahlblechtür in flatpack-Lieferform   DK 7540450
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
