Ausschreibungstext für 482,6 mm (19")Sicherheitsbox


482,6 mm (19")Sicherheitsbox





Abschließbare Box zur zugriffsgeschützten, sicheren

Aufnahme von Rechnern oder Geräten, die z. B. zur

Aufzeichnung von sensiblen, sicherheitsrelevanten

Daten wie Videoüberwachung oder Backups verwendet

werden, Verschluss der Fronttür mit je einem

Profilhalbzylinder rechts und links, gegen

individuelle Schließung austauschbar.

Befestigungsschrauben vorne an der 482,6 mm (19")Ebene,bei

geschlossener Fronttür unzugänglich verdeckt. Front-

und rückseitig passiv belüftet, aktive Lüftereinheit

optional nachrüstbar,  Öffnung zur Kabeleinführung

unten in der Rückseite. Montage zwischen zwei 482,6 mm

(19") Ebenen, Befestigungsabstand im Bereich von 250  - 750

mm stufenlos einstellbar.



Lieferumfang: Inkl. Befestigungsmaterial

Material: Stahlblech,

Farbe: RAL  7035

Bauhöhe:,,5 HE

Innenabmessungen: BxHxT 440x210x590 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: 482,6 mm (19")Sicherheitsbox   DK 7283100
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
