Ausschreibungstext für Gebäude-Erdungsband


Gebäude-Erdungsband



Flexibles Flachband zur

Verbindung des Schrankrahmens mit der bauseitigen

Erdungsschiene im Doppelboden.

Material

Kupfer, verzinnt

Lieferumfang: ,,1 St.  Erdungsband  Querschnitt 35

mm², Anschluss M8  ,,1 Satz Zentraler Erdungspunkt für

Schrankrahmen,  ,,1 Satz Plattenklemme Material: ,,

Erdungsband Kupfergeflecht, verzinnt Länge: 1,5 m



Fabrikat: Rittal
Typ: Gebäude-Erdungsband   DK 7829210
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
