Ausschreibungstext für Groß-Schwenkrahmen für Netzwerkschrank


Groß-Schwenkrahmen für Netzwerkschrank



22 HE nutzbar zur Aufnahme von 482,6 mm

(19")-Baugruppen, verwindungssteifer Rahmen,

verschweißt aus Vierkantrohren und dreifach

abgekantetem Tragprofil. Bei Einsatz von

Standard-Scharnieren belastbar bis 1500 N.

Abstand zu Innenkante Tür 100 mm im 25 mm

DIN-Maßraster tiefenverstellbar. Der

Schwenkrahmen muss im Bedarfsfall links,

rechts je nach Bautiefe der Baugruppen

montiertbar sein.

Ausführung: Stahlblech

Lackierung: RAL 7035



Für Schrankbreite: B: 600 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Groß-Schwenkrahmen für Netzwerkschrank   SR 2322235
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
