Ausschreibungstext für Monitor-Tastatur-Einheit, 1 HE


Monitor-Tastatur-Einheit, 1 HE

mit 15"- und 17"-TFT-Display





 Kompakte 1 HE-Konsole im zwei farbigen Design. Um auf

weitere Server zugreifen zu können, kann diese

Monitor-Tastatur-Einheit problemlos mit dem Rittal

KVM-Switch  SSC view 8/32cat kombiniert werden. Dadurch

ist der Anschluss  von bis zu 8/32 Servern an eine

Einheit in 1 HE möglich. Trotz der geringen Abmessungen

wurde eine 19"-Tastatur inklusive Trackball integriert.

Die Tiefe der Einheit beträgt 510 mm (ohne

SSC-Erweiterung).  Der Einbau in Schränke der Tiefe 700

-1000 mm möglich.  Die mitgelieferten Einbausätze

ermöglichen eine Anpassung  an einem vorhandenen

Ebenenabstand von 680 - 850mm  der 19"-Ebenen. Im

geschlossenen Zustand ist die Schublade  abschließbar

und somit vor unbefugter Bedienung geschützt. Um einen

Wärmestau im eingeklappten Zustand zu vermeiden, wird

das Backlight automatisch abgeschaltet. Der beleuchtete

Hauptschalter befindet sich an der Frontseite.  Das

Display kann sowohl analog als auch digital über das

Digital-Visual-Interface (DVI) angesteuert werden.  Die

integrierten aktiven Mini-Lautsprecher sorgen für

akustische Rückmeldungen bei Fehlermeldungen oder

Systemklängen. Das Display ist durch eine entspiegelte

Schutzscheibe aus Kunststoff geschützt. Die Einheit

verfügt  über ein us-englisches Tastaturlayout.

Technische Daten:

TFT-Bildschirmdiagonale: 15. (381mm) TFT mit

Schutzscheibe

Videoauflösung bis 1024x768

Helligkeit: ca. 250 cd/m²

Kontrastverhältnis: ca. 400:1

Sound: 2x 0,5W

Netzanschluss: 100-240V AC, 50-60 Hz

Power out:: 12V DC (für SSC view)



Anschlüsse:

PS/2 (Tastatur & Maus)

SUB-HD15 (VGA-Video in,  RGB & Sync.)

DVI-D (digital Video in)

3,5mm Klinke (Audio)

3pol. Rundstecker (12V DC out für SSC view)

Zertifizierungen: CE

Abmessungen: BxHxT:  ca. 448x44x510mm



Material: Stahlblech, lackiert in RAL 7035 mit

,,  Designelementen aus Kunststoff in RAL 9006



Lieferumfang:



- 1 Monitor-Tastatureinheit

- Befestigungsmaterial

- Alle benötigten Anschlusskabel ca. 1,6m lang



VE = 1 St.



Fabrikat: Rittal
Typ: Monitor-Tastatur-Einheit, 1 HE   DK 9050150
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
