Ausschreibungstext für CPU-Kabel (PS/2+AT)


CPU-Kabel (PS/2+AT)



für SSCmini/multi, 1 m

Zur Verbindung mit Server sowie bei

Kaskadierung zweier SSCs. Bei Kaskadierung

wird ein CPU-Kabel  und den Konsoleneingängen

des Slave-Gerätes angeschlossen. Adapter für

seriellen Maus ist beigelegt. Kompakt-Multi-

kontakt-Stecker für SSC-Anschluß und

HD 15-Stecker für Video, sowie PS/2-Steckern

für Tastatur/Maus.



Fabrikat: Rittal
Typ: CPU-Kabel (PS/2+AT)   DK 7551110
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
