Ausschreibungstext für USV-Rack PMC800, 240 kW, 3 USV Module


USV-Rack PMC800, 240 kW, 3 USV Module



Das USV-Rack ist für 3 USV-Module geeignet. Es kann

bei Einbau von mehr als einem Modul eine Redundanz

erreicht werden.

Es umfasst das Gehäuse und eine Verteilung von bis

zu 240kW. Zusätzlich sind bereits die statischen

Bypässe integriert.

Unterstützt werden USV-Module mit 64 und 80kW.

Der Betriebszustand eines jeden Moduls wird über ein

separates Display in der Fronttür angezeigt.

Zusätzliche Module können im laufenden Betrieb

integriert werden, ohne dass vorher auf Bypass

geschaltet werden muss ("hot swappable").

Technische Details:

-Abmaße 1400 x 1900 x 870 (BxHxT in mm)

-Gewicht ca. 400kg. Gesamtgewicht abhängig von

der Bestückung des Racks

-Schrankgerüst und Gehäuseteile tauchgrundiert

in RAL7035

-perforierte Stahlblechtür vorne

-geeignet für 64kW und 80kW USV-Module

-Schutzart: IP20

-maximal drei Module mit 2+1 Redundanz

-Umgebungstemperatur für USV 0-40°C

-relative Luftfeuchte 95%



Fabrikat: Rittal
Typ: USV-Rack PMC800, 240 kW, 3 USV Module   DK 7857501
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
