Ausschreibungstext für FR(i) Untertischgehäuse 11 HE


FR(i) Untertischgehäuse 11 HE





Gehäuse:

Verschraubte, zerlegbare Rahmenkonstruktion

bestehend aus:

Zwei Horizontalrahmen aus 9-fach gekantetem

Stahlblechhohlprofil mit integrierter System-

lochung im 25 mm DIN-Maßraster,

Vier vertikale Aluminium-Strangpressprofile mit

rückseitiger T-Nut über die gesamte Profillänge

zur stufenlosen Befestigung von Ausbauzubehör,

mit einer integrierten System-Hohlkammer über

die gesamte Schrankhöhe zur Aufnahme von:

Verkabelung / Kabelführungselementen,

Powermanagement / Stromverteilung und

Systemkomponenten für Flüssigkeits-Kühlung,

ohne Verlust an Schrank-Innenvolumen,

Schrank anreihbar in allen Ebenen.



Türen:

Grundkorpus mit verschraubter Verschlussblende,

zum Wechsel des Verschluss-Systems Blende komplett

austauschbar, Design-Sichttür vorne, gewölbt,

Stahlblechtür hinten, beide Türen inkl.

Komfortgriff für Profilhalbzylinder, mit

Sicherheitsschließung 3524 E und Stangenverschluss

mit Zweipunkt-Verriegelung, innenliegende

130°-Scharniere mit unverlierbaren Scharnier-

stiften, Türanschlag rechts, wechselbar.



Dach und Boden:

Dachblech geschlossen, einteilig.

Bodenrahmen bestückt mit einteiligem Bodenblech,

belüftet , zur rückseitigen Kabeleinfürung, inkl.

Nivellierfüßen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten.



Seitenwände:

Steckbare Seitenwände mit  Sicherheitsschließung

3524 E.



Innenausbau:

482,6mm (19") Profilschienen vorne am Vertikal-

rahmen 60 mm tiefenvariabel befestigt. Zweite

Befestigungsebene hinten in Form eines 482,6 mm

(19") Montagerahmen, stufenlos tiefenvariabel an

Dach und Bodenrahmen optional erweiterbar,

Innenausbau gemäß EIA 310-D,

max. statische Belastbarkeit 5000 N / Ebene.



Material:

Stahlblech, Aluminium



Oberflächenausführung:

Rahmengerüst und Korpus der Fronttüre lackiert RAL 9006, Flachteile,

Verschlußblende und Rücktüre RAL 7035

482,6 mm (19")Profilschienen / Montagerahmen verzinkt,

chromatiert



Nennmaße (BxHxT):

600x600x895 (11 HE)



Fabrikat: Rittal
Typ: FR(i) Untertischgehäuse 11 HE   DK 7855480
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
