Ausschreibungstext für Adaptionstür für DK TS 8


Adaptionstür für DK TS 8



Adaptionstür aus 2 mm Stahlblech zur Erweiterung der Schranktiefe auch bei bereits vorinstallierten Einheiten um 100mm.

Klimatisierung der Tür durch ein Lochblech (? 3 mm) über die komplette Höhe. Mit Komfort-Griff und Sicherheitsschließung

Kabeleinführung durch Bürstenleisten oben und unten.

Scharniere rechts, Türanschlag wechselbar ohne Ausbau der Verschlußstangen, Türöffnungswinkel 180°.



Material: Stahlblech



Lackierung: RAL 7035



Fabrikat: Rittal
Typ: Adaptionstür für DK TS 8   DK 7824780
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
