Ausschreibungstext für Einbausatz für Schwenkrahmen in Netzwerkschränke


Einbausatz für Schwenkrahmen in Netzwerkschränke



Mit dem Einbausatz lassen sich Schwenkrahmen in einem

800 mm breiten Netzwerkschrank seitlich oder mittig

montieren. Der Einbausatz wird am 25 mm DIN-Maßraster

befestigt und ist abgestuft im 25 mm Raster in der

Tiefe zu verstellen. Wird der Schwenkrahmen im

Teilausbau im Netzwerkschrank befestigt, ist der

Einbausatz im 25 mm Raster höhenverstellbar. Der

Öffnungswinkel des Schwenkrahmen beträgt 180°.



Material: Stahlblech Farbe: RAL 7035



Fabrikat: Rittal
Typ: Einbausatz für Schwenkrahmen in Netzwerkschränke   SR 1997235
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
