Ausschreibungstext für Stand- bzw. Wandgehäuse für Netzwerk-


Stand- bzw. Wandgehäuse für Netzwerk-



und Elektronikkomponenten

Stand- bzw. Wandgehäuse für Netzwerk- und

Elektronikkomponenten, in zerlegbarer 8

Punkte-Schnellmontage-Schraubkonstruktion,

11 HE (19 SU).

Stahlblechrahmenkonstruktion bestehend aus

siebenfach profilierten Rahmenholmen in

Verbindung mit einem modular ausbaubaren

Dach- und Bodenrahmen. Rahmenholme mit

integrierter Systemlochung im 25 mm Raster aus

1,5 mm starkem Stahlblech. Modular ausbaubarer

Dach- und Bodenrahmen aus 2 mm starkem

Stahlblech. Rundum identische Sicherheits-

schließung auch bei Einsatz

Fronttür: Stahlblechtür mit 130°-Scharnieren und

Einpunkt-Ergoformgriff mit Sicherheitsschließung

 - 12321 -.

Rücktür: Stahlblechtür mit 130°-Scharnieren und

Einpunkt-Ergoformgriff mit Sicherheitsschließung

- 12321 -.

Vorbereitet für den tiefenvariablen Voll- oder

Teilausbau im 25 mm Raster mit 482,6 mm (19")-

Komponenten. Wahlweise ist auch ein Ausbau mit

metrischen (535 mm)-Komponenten, sowie ein

Ausbau über die komplette Rackbreite, höhen-

variabel

1 Paar 482,6 mm (19")-Profilschienen vorne,

auf Tiefenstreben montiert.

Dach- und Bodengruppe besitzen jeweils 4

Verbindungselemente zur Aufnahme der Rahmenholme.

Der komplette Rahmen wird mit 8 Schrauben

gesichert. Die in Dach- und Bodenrahmen

enthaltenen Ausbrüche sind identisch und

lassen sich variabel in der Breite und in

der Tiefe mit vorkonfektionierten Modulblechen

verschiedener Ausführung bestücken. Zur Verfügung

stehen geschlossene Module, Module zur Kabelein-

führung sowie komplett bestückte, anschluß-

fertige Lüftermodule, zur

Material:1,5 bzw. 2 mm Stahlblech

Oberfläche grundiert und pulverlackiert,

Flachteile in RAL 7035, Rahmenholme in RAL 5018.

Abmessungen: Für Schränke

(BxHxT) 600 mm x 600 mm x 600 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Stand- bzw. Wandgehäuse für Netzwerk-   QR 7523047
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
