Ausschreibungstext für Kabelsprosse ,  1 HE


Kabelsprosse ,  1 HE





1 HE  Einzelkabelsprosse, zur vertikalen und

horizontalen Führung einzelner Kabelstränge im

Gehäuse oder innerhalb der Verteilerebene, bzw. zur

Erweiterung bestehender Einheiten durch Anreihung

mittels Verbindungskamm. Der Verbindungskamm wird

hierzu zwischen zwei Sprossenelementen aufgesteckt

und verbindet so die Elemente indem er eine zus.

Führungskammer zwischen den Sprossenelementen bildet.

Die zur Anreihung benötigten Verbindungskämme sind

jeweils im Lieferumfang der Einheiten enthalten. Die

Einzelsprosse besitzt eine Höhe von ca. einer

Höheneinheit (44,45 mm) und ermöglich so die HE

bezogene Kabelführung ganzer Kabelstränge.  Jede

einzelne Kabelsprosse lässt sich selektiv, unabhängig

der Anderen öffnen und mittels eines Drehriegels

wieder verschließen. Sie ermöglicht so die einfache

Strukturierung der Verkabelung sowie eine flexible

Veränderung derselben  Trägerelement Stahlblech,

lackiert Kabelführungssprossen , Verbindungskämme ,

Drehriegel, Kunststoff



Fabrikat: Rittal
Typ: Kabelsprosse ,  1 HE   DK 7111212
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
