Ausschreibungstext für DK-TS 8 Netzwerk- / Serverschrank 42 HE für  High


DK-TS 8 Netzwerk- / Serverschrank 42 HE für  High

Performance Cooling Systeme (HPC)



Symmetrische Profilrahmenkonstruktion aus  gewalzten

und vertikal 16-fach gekanteten  Hohlprofilen mit

Lochungen im DIN-Maßraster  von 25 mm, im

Rahmenprofil integrierte  Systemlochung, alle

Profilkanten sind abgerundet.  Vertikale

Rahmenprofile mit jeweils zwei, in  der Tiefe

versetzt angeordneten, Montageebenen,

Horizontalprofile  9-fach gekantet, mit einer

zusätzlichen Schutzrinne  oberhalb der  Dichtung,

Anreihung der Schränke in allen Ebenen  möglich.

Vorne Design-Sichttür bestehend aus

Aluminium-Rahmenprofil und 3 mm

Einscheibensicherheitsglas (ESG).  Türöffnungswinkel

bei Einzelaufstellung min. 180°.  Inkl. Komfortgriff

für Profilhalbzylinder (30/10) mm.  Stahlblechtüre

hinten, mit 130°-Scharnieren,  durch

Vierkantrohrrahmen mit Lochung  im DIN-Maßraster von

25 mm versteift,  Stangenverschluss vierfach

verriegelt,  inkl. Designgriff für Profilhalbzylinder

(30/10) mm.  Türanschlag wechselbar ohne  Ausbau der

Verschluss-Stangen.

482,6 mm (19")-Montagerahmen vorne und

hinten,  Ebenenabstand vormontiert ca. 740 mm,

Freiraum zur Fronttüre ca.100 mm max.,  Belastbarkeit

des Innenausbaus 10.000 N  je Rack.  Dachblech

zweigeteilt, zur Kabeleinführung  über Schiebeblech

mit Gummiklemmprofil.  Mehrfach geteiltes Bodenblech.

Maximal erreichbare Schutzart IP 55 in  Verbindung

mit geschlossenem Dachblech  (Anreihlösung) und

zusätzlich verschraubten  Seitenwänden bei

Einzelaufstellung.



Lieferumfang:  Schrankgerüst mit Türen, Dachblech,

Bodenblech,482,6 mm (19")-Montagerahmen, Erdung  aller

Flachteile, Nivellierfüße montiert.



Material:  Stahlblech



Oberfläche:  Elektrophorese tauchgrundiert,

Flachteile und  Türen zusätzlich pulverlackiert RAL

7035  Bodenbleche und 482,6 mm (19")- Montagerahmen verzinkt,

chromatiert



Abmessungen BxHxT / Lichte Maße:  800x2000x800 mm /

712x1912x712 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: DK-TS 8 Netzwerk- / Serverschrank 42 HE für  High   DK 7831830
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
