Ausschreibungstext für Einbausatz für Schwenkrahmen in Netzwerkschränke


Einbausatz für Schwenkrahmen in Netzwerkschränke



Mit dem Einbausatz lassen sich Schwenkrahmen in einem

800 mm breiten Netzwerkschrank seitlich montieren. Der

Einbausatz wird am 25 mm DIN-Maßraster befestigt und

ist abgestuft im 25 mm Raster in der Tiefe zu

verstellen. Wird der Schwenkrahmen im Teilausbau im

Netzwerkschrank befestigt, ist der Einbausatz im 25 mm

Raster höhenverstellbar. Der Öffnungswinkel des

Schwenkrahmen beträgt 130° Material: Stahlblech Farbe:

RAL 7032



Fabrikat: Rittal
Typ: Einbausatz für Schwenkrahmen in Netzwerkschränke   SR 1995200
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
