Ausschreibungstext für Standgehäuse für Netzwerk- und Elektronikkomponenten


Standgehäuse für Netzwerk- und Elektronikkomponenten



Stand- bzw. Wandgehäuse für Netzwerk- und

Elektronikkomponenten, in zerlegbarer 8

Punkte-Schnellmontage-Schraubkonstruktion, 11 HE (19

SU). Stahlblechrahmenkonstruktion bestehend aus

siebenfach profilierten Rahmenholmen in Verbindung mit

einem modular ausbaubaren Dach- und Bodenrahmen.

Rahmenholme mit integrierter Systemlochung im 25 mm

Raster aus 1,5 mm starkem Stahlblech. Modular

ausbaubarer Dach- und Bodenrahmen aus 2 mm starkem

Stahlblech. Rundum identische Sicherheitsschließung

auch bei Einsatz Fronttür: Sichttür aus 1,5 mm

Stahlblech mit 3 mm Einscheiben-Sicherheitsglas,

130°-Scharnieren und Schwenkhebelgriff mit

Sicherheitsschließung - 12321 -. Rücktür: Stahlblechtür

mit 130°-Scharnieren und Einpunkt-Ergoformgriff mit

Sicherheitsschließung - 12321 -. Vorbereitet für den

tiefenvariablen Voll- oder Teilausbau im 25 mm Raster

mit 482,6 mm (19")-Komponenten. Wahlweise ist auch ein

Ausbau mit metrischen (535 mm)-Komponenten, sowie ein

Ausbau über die komplette Rackbreite, höhenvariabel 1

Paar 482,6 mm (19")-Profilschienen vorne, montiert auf

Tiefenstreben. Dach- und Bodengruppe besitzen jeweils 4

Verbindungselemente zur Aufnahme der Rahmenholme. Der

komplette Rahmen wird mit 8 Schrauben gesichert. Die in

Dach- und Bodenrahmen enthaltenen Ausbrüche sind

identisch und lassen sich variabel in der Breite und in

der Tiefe mit vorkonfektionierten Modulblechen

verschiedener Ausführung bestücken. Zur Verfügung

stehen geschlossene Module, Module zur Kabeleinführung

sowie komplett bestückte, anschlußfertige Lüftermodule,

zur Material:1,5 bzw. 2 mm Stahlblech Oberfläche

grundiert und pulverlackiert, Flachteile in RAL 7035,

Rahmenholme in RAL 5018. Abmessungen: Für Schränke

(BxHxT) 600 mm x 600 mm x 400 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Standgehäuse für Netzwerk- und Elektronikkomponenten   QR 7523526
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
