Ausschreibungstext für Rittal Power System Modul


Rittal Power System Modul





Messmodul zur Erweiterung einer existierenden

PSM-Schienen um zusätzliche Messfunktionen.

Das Messmodul wird vor die existierende PSM-Schiene

geschaltet und erlaubt die Überwachung der Strom und

Spannungswerte pro angeschlossener Phase. Für die

überwachten Größen können Grenzwerte gesetzt werden

bei deren Überschreitung Alarme gesendet werden

können.

Das Modul kann über SNMP oder HTTP Fernverwaltet und

Konfiguriert werden. Alle Werte können auch lokal an

einem LC-Display abgelesen werden.



Verwendbar mit folgenden PSM-Schienen:

DK 7856.010, DK 7856.020, 7856.050, 7856.060



Technische Daten:

Abmessungen: B x H x T:  50 x 500 x 45 mm

Betriebstemperatur:  +5 bis +45°C

Umgebungsfeuchte: 5 bis 95% rel. Feuchte

Schutzart: IP20



Anschlüsse:

2 x Wago X-Com



Material: Aluminium Chassis mit schwarzer

Kunststoffabdeckung



Lieferumfang:



·,,1 PSM Messmodul

·,,Befestigungssatz



VE = 1 St.



Fabrikat: Rittal
Typ: Rittal Power System Modul   DK 7856019
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
