Ausschreibungstext für Groß-Schwenkrahmen für Netzwerkschrank


Groß-Schwenkrahmen für Netzwerkschrank



Für 2.200 mm hohe Netzwerkschränke, 43 HE nutzbar. Zur Aufnahme von 482,6 mm (19")-Baugruppen. Verwindungssteifer Rahmen,

verschweißt aus Vierkantrohren und dreifach abgekantetem Tragprofil, belastbar mit 1500 N. Der Schwenkrahmen ist im

Netzwerkschrank im 25 mm Raster tiefenverstellbar und wird abhängig vom Anwendungsfall links oder rechts angeschlagen

montiert. In 800 mm breiten Netzwerkschränken kann der Schwenkrahmen wahlweise mittig oder seitlich montiert werden.



Material: Stahlblech

Lackierung: RAL 7035



Fabrikat: Rittal
Typ: Groß-Schwenkrahmen für Netzwerkschrank   FR 7906000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
