Ausschreibungstext für Stand- bzw. Wandgehäuse für Netzwerk-


Stand- bzw. Wandgehäuse für Netzwerk-

und Elektronikkomponenten



Stand- bzw. Wandgehäuse für Netzwerk- und

Elektronikkomponenten, in zerlegbarer 8

Punkte-Schnellmontage-Schraubkonstruktion, 11 HE (19

SU). Stahlblechrahmenkonstruktion bestehend aus

siebenfach profilierten Rahmenholmen in Verbindung mit

einem modular ausbaubaren Dach- und Bodenrahmen.

Rahmenholme mit integrierter Systemlochung im 25 mm

Raster aus 1,5 mm starkem Stahlblech. Modular

ausbaubarer Dach- und Bodenrahmen aus 2 mm starkem

Stahlblech. Rundum identische Sicherheitsschließung

auch bei Einsatz Fronttür: Sichttür aus 1,5 mm

Stahlblech mit 3 mm Einscheiben-Sicherheitsglas,

130°-Scharnieren und Schwenkhebelgriff mit

Sicherheitsschließung - 12321 -. Rücktür: Stahlblechtür

mit Lüftungsschlitzen oben und unten, 130°-Scharnieren

und Einpunkt-Ergoformgriff mit Sicherheitsschließung -

12321 -. Vorbereitet für den tiefenvariablen Voll- oder

Teilausbau im 25 mm Raster mit 482,6 mm

(19")-Komponenten. Wahlweise ist auch ein Ausbau mit

metrischen (535 mm)-Komponenten, sowie ein Ausbau über

die komplette Rackbreite, höhenvariabel 2 Paar 482,6 mm

(19")-Profilschienen vorne und hinten, auf

Tiefenstreben montiert. Dach- und Bodengruppe besitzen

jeweils 4 Verbindungselemente zur Aufnahme der

Rahmenholme. Der komplette Rahmen wird mit 8 Schrauben

gesichert. Die in Dach- und Bodenrahmen enthaltenen

Ausbrüche sind identisch und lassen sich variabel in

der Breite und in der Tiefe mit vorkonfektionierten

Modulblechen verschiedener Ausführung bestücken. Zur

Verfügung stehen geschlossene Module, Module zur

Kabeleinführung sowie komplett bestückte,

anschlußfertige Lüftermodule, zur Material:1,5 bzw. 2

mm Stahlblech, Oberfläche grundiert und pulverlackiert,

Flachteile in RAL 7035, Rahmenholme in RAL 5018.

Abmessungen: Für Schränke (BxHxT) 600 mm x 600 mm x 400

mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Stand- bzw. Wandgehäuse für Netzwerk-   QR 7523786
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
