Ausschreibungstext für Standgehäuse für Netzwerk- und Elektronik-


Standgehäuse für Netzwerk- und Elektronik-



komponenten

Standgehäuse für Netzwerk- und Elektronik-

komponenten, in zerlegbarer 8 Punkte-Schnellmontage-

Schraubkonstruktion, 33 HE (59 SU).

Stahlblechrahmenkonstruktion bestehend aus

siebenfach profilierten Rahmenholmen in

Verbindung mit einem modularen Dach- und

Bodenrahmen. Rahmenholme mit integrierter

Systemlochung im 25 mm Raster aus 1,5 mm

starkem Stahlblech. Modularer Dach- und

Bodenrahmen aus 2 mm starkem Stahlblech.

Rundum identische Sicherheitsschließung auch

bei Einsatz von Seitenwänden und Adaptions-

hauben. Nachträglich in der Schrankbreite

mittels Adaptionshauben erweiterbarer Rangier-

und Montageraum.

Vorbereitet für den tiefenvariablen Voll-

oder Teilausbau im 25 mm Raster mit 482,6

(19")-Komponenten. Wahlweise ist auch ein

Ausbau mit metrischen (535 mm)-Komponenten,

sowie ein Ausbau über die komplette Rackbreite,

höhenvariabel

Fronttür: Stahlblechtür mit 130°-Scharnieren und

Einpunkt-Ergoformgriff mit Sicherheitsschließung.

Rücktür: Stahlblechtür mit 130°-Scharnieren und

Einpunkt-Ergoformgriff mit Sicherheitsschließung.

2 Paar 482,6 mm (19")-Profilschienen vorne und

hinten, auf Tiefenstreben montiert.

Dach- und Bodengruppe besitzen jeweils 4

Verbindungselemente zur Aufnahme der Rahmenholme.

Der komplette Rahmen wird mit 8 Schrauben

gesichert. Die in Dach- und Bodenrahmen

enthaltenen Ausbrüche sind identisch und

lassen sich variabel in der Breite und in

der Tiefe mit Modulblechen verschiedener

Ausführungen bestücken. Zur Verfügung stehen

geschlossene Module, Module zur Kabelein-

führung sowie komplett bestückte, anschluß-

fertige Lüftermodule, zur aktiven Belüftung.

Abmessungen:

Breite: 600 mm

Höhe: 1600 mm

Tiefe: 600 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Standgehäuse für Netzwerk- und Elektronik-   DK 7523054
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
