Ausschreibungstext für Rittal LCP Luft/Wasser-Wärmetauscher Zusatzmodul


Rittal LCP Luft/Wasser-Wärmetauscher Zusatzmodul



Das Luft-/Wasser-Wärmetauscher-Modul zur Nachrüstung

dient der Steigerung der Kühlleistung des

Luft-/Wasserwärmetauschers und kann durch

Schnellverschlusskupplungen im laufenden Betrieb in den

Luft-/Wasser-Wärmetauscher nachgerüstet werden (z.B. um

die Kühlleistung zu steigern). Die Plug & Play

Technologie ermöglicht eine Verringerung der Mean Time

To Repair (MTTR). Die Strom und Wasserversorgung

erfolgt über den Luft-/Wasserwärmetauscher. Eine

Netzwerkeinbindung für Monitoring/Einstellung aller

technischen Parameter ist möglich.

Nutzkühlleistung: max. 6,6kW

Luftvolumenstrom: ca. 1000m3/h mit zwei Lüftern pro

Modul

Gewicht: 25kg

Fabrikat: Rittal Typ: 3301250 oder gleichwertig

Menge,,,,Einheit,,,,Einheitspreis (EP),,,,Gesamtpreis

(GP) ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,



Fabrikat: Rittal
Typ: Rittal LCP Luft/Wasser-Wärmetauscher Zusatzmodul   SK 3301250
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
