Ausschreibungstext für SV Multifunktions-Geräteadapter


SV Multifunktions-Geräteadapter



zur Aufrastmontage auf 40mm Schienensysteme.

Für Sammelschienen E-Cu 12 x 10mm und 15 x 10 mm.

Schienenstärke: 10 mm

Baubreite: 90 mm

Anzahl der Tragschienen: 1

Abgang: oben

Anschlußleitung: AWG 12 (4 mm2)

Bemessungsstrom: 25 A

Bemessungsbetriebsspannung: 690 V~

Material: Polyamid (PA 6.6),

30 % glasfaserverstärkt

Dauerbetriebstemperatur: max. 140 °C

Brandverhalten: gemäß UL 94-VO



Fabrikat: Rittal
Typ: SV Multifunktions-Geräteadapter   SV 9350290
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
