Ausschreibungstext für CMC-Erweiterungseinheit Temperatur


CMC-Erweiterungseinheit Temperatur



Erweiterungseinheit für 8 zusätzliche

Temperatur-Eingänge. Zur Anbindung der

Temperatur-Sensoren stehen 8 RJ 12- Buchsen zur

Verfügung. Es können minimale und maximale Grenzwerte

eingestellt werden. Eine Grenzwertüberschreitung wird

am CMC Basisgerät durch Alarm gemeldet. Weiter wird

über SNMP ein Alarm-Text geschickt. Die individuelle

Parametrierung soll über die beiliegende Software

erstellt werden.



Technische Daten:

Temperatur-Eingänge: 8 x NTC Temperatur-Sensoren

Bemessungsspannung: 24 Volt DC

Bemessungsstrom: 140mA

Schnittstelle: I²C, Power- I²C (RJ12)



Fabrikat: Rittal
Typ: CMC-Erweiterungseinheit Temperatur   DK 7200911
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
