Ausschreibungstext für Power Decider Plus


Power Decider Plus





Messung von Spannung, Strom, Frequenz, Scheinleistung,

Wirkleistung, Blindleistung, Unsymmetrie und Flicker,

Oberschwingungen und Zwischenharmonische Schwingungen

(pro Phase).



Erfassen von Ereignissen wie Spannungseinbrüche und -

erhöhungen, Transienten, Unterbrechungen und schnelle

Spannungsänderungen.



Ausführung innerhalb 5 Arbeitstage ab Bestellung.

Installation vor Ort.  Erfassung über mindestens 3 Tage

Abholung  Protokoll mit Ergebnisse an Kunden innerhalb

3 Arbeitstage.



Fabrikat: Rittal
Typ: Power Decider Plus   DK 7857291
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
