Ausschreibungstext für Eintüriger System-Einzelschrank aus Edelstahl


Eintüriger System-Einzelschrank aus Edelstahl



Schaltschrank zur Einzelaufstellung in selbstragender

Integralbauweise, bestehend aus Grundkorpus, Tür,

Rückwand und Bodengruppe. Grundkorpus aus

anprofilierten Seitenwänden und Dach. Gehäuseprofil mit

Systemlochung im 25 mm DIN-Maßraster. Vertikale

Profile, sowie vorderes und hinteres Dachrahmenprofil

mit zwei Montageebenen für platzsparenden Systemausbau.

Rückwand verschraubt, Bodengruppe eingeschweißt,

bestehend aus Bodenrahmen und mehrfach geteilten,

verschiebbaren Bodenblechen, Tür rechts angeschlagen.



Tür:

mit horizontal doppelt geschäumter Dichtung, mit

herausnehmbaren Vierkantrohrrahmen mit Lochung im

DIN-Maßraster von 25 mm, Stangenverschluss vierfach

verriegelt, Doppelbarteinsatz nach DIN 43668,

Scharniere rechts angeschlagen, wechselbar, mit

unverlierbaren Scharnierstiften, Türöffnungswinkel 130°

nach VDI, nachrüstbar auf 180°, automatischer

Potentialausgleich zum Gehäusekorpus.



Bodenbleche:

3-fach geteilt, herausnehmbar und austauschbar,

montiert, automatischer Potentialausgleich zum

Gehäusekorpus.



Rückwand:

mit aufgeschäumter Dichtung, verschraubt, automatischer

Potentialausgleich zum Gehäusekorpus.



Montageplatte:

seitlich C-gekantet, über integrierte

Kunststoffgleitstücke tiefenverstellbar im Raster von

25 mm. Montageschiene im Boden zur leichten Führung der

Montageplatte kann nach Platzierung der Montageplatte

entnommen werden und an den Vertikalprofilen z.B. zur

Kabelführung eingehängt werden.



Material: ,,

Edelstahl 1.4301 (AISI 304) für Gehäuse, Tür, Rückwand,

Bodenbleche. Stahlblech für Montageplatte



Oberfläche: ,,

Gehäuse, Rückwand, Bodenbleche und Türen:

Strichschliff, Korn 400



Montageplatte: verzinkt



Schutzart:

IP 55 nach EN 60 529, NEMA 12 wird erfüllt



Abmessung:

Breite x Höhe x Tiefe: 1000x1800x400 mm, Montageplatte

(Breite x Höhe): 899x1696 mm



Fabrikat:

Rittal SE  5854.500 (oder gleichwertig)



Fabrikat: Rittal
Typ: Eintüriger System-Einzelschrank aus Edelstahl   SE 5854500
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
