Ausschreibungstext für Rittal Power System Modul


Rittal Power System Modul





Aktives PSM Modul mit 4 x C19 und 2 x C13

Steckplätzen zum aufstecken auf eine Rittal

PSM-Schiene. Das Modul belegt zwei Steckplätze. Es

können bis zu 3 Module in eine 2m PSM-Schiene und bis

zu 2 Module in eine 1,2m Schiene installiert werden.

Eine Mischbestückung verschiedener Module ist

möglich. IP-fähig in Verbindung mit dem CMC-TC

System. Über die vorhandenen RJ-45 Stecker, kann das

Modul an das Rittal CMC-TC Schranküberwachungssystem

angeschlossen werden. Dieses System erlaubt die

Überwachung des Moduls sowie das schalten und messen

jedes einzelnen Steckplatzes. Die Module sind

kaskadierbar. Es können bis zu 16 Module über eine

IP-Adresse administriert werden. Die Steuerung

erfolgt über das Web-Interface des Rittal CMC-TC

Systems. Am Modul ist eine zweistellige 7-Segment

LED-Anzeige, die verschiedene aktuelle Messwerte des

Moduls anzeigen kann. Zusätzlich besitzt jeder

einzelne Port zwei dreifarbige LED-Anzeigen. Die LEDs

zeigen den aktuellen Status der Last des jeweiligen

Steckplatzes an. Dazu können die LEDs

zwischen den Farben Grün, Gelb und Rot wechseln. Die

Schwellwerte der Anzeige können über das CMC beliebig

konfiguriert werden. Beim Betrieb des Moduls ohne

Anbindung an das CMC-TC ist ein zusätzliches Netzteil

erforderlich (DK 7201.210). Es können bis zu 4 Module

an einem Netzteil betrieben werden. In dieser

Konfiguration sind die Steckplätze nicht schaltbar

und die LED-Anzeige fungiert als lokale Stromanzeige.



Technische Daten: Abmessungen: B x H x T:  50 x 500 x

45 mm Betriebstemperatur:  +5 bis +45°C

Umgebungsfeuchte: 5 bis 95% rel. Feuchte

Schutzart: IP20



Anschlüsse: 4 x IEC 60 320 C19 + 2 x IEC 60 320 C13



Material: Aluminium Chassis mit schwarzer

Kunststoffabdeckung



Lieferumfang:

1 aktives PSM Modul, Bus-Kabel



VE = 1 St.



Fabrikat: Rittal
Typ: Rittal Power System Modul   DK 7859232
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
