Ausschreibungstext für 482,6 mm (19") Elektronikgehäuse mit offener Front


482,6 mm (19") Elektronikgehäuse mit offener Front



Gehäuse:

mit oder ohne Lüftungsschlitze zur Aufnahme von

482,6 mm (19") oder 1/2 482,6 mm (19")

Komponenten, mit 482,6 mm (19") Winkelprofilen,

Einschubleisten mit Gewinde. Seitenwände: aus

Aluminium-Strangpreßprofil lackiert ähnlich RAL

7030/7035 Boden- und Deckschale: Kunststoff UL-94-VO

Farbe ähnlich RAL 7035, Bodenschale mit Gehäusefüßen

Rückwand: 2 mm Aluminium eloxiert oder Rückwand aus

Kunststoff UL-94-VO, Farbe ähnlich RAL 7035 (nur bei

600mm breiten und 3,6,9 HE hohen Gehäusen) Zubehör

Gleitschienen, Tragegriffe, Acrylglashauben,

482,6 mm (19")Zubehör

Abmessungen (B x H x T): 534 x 297 x 400 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: 482,6 mm (19") Elektronikgehäuse mit offener Front   VC 3764200
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
